***FICHE CHEF PROJET***

10/01/2020 :

**Protocole devant un casier** : l’utilisateur met son doigt sur le capteur :

- soit il est déjà enregistré et sur le bon module : le casier s’ouvre.

-soit il est déjà enregistré mais sur le mauvais module, « afficher son module »

-soit il n’est pas enregistré : casier libre sur le module, lancé **la séquence d’enregistrement**.

- soit il n’est pas enregistré : pas de casier libre sur le module, « afficher le numéro d’un module avec casier libre ».

**La séquence d’enregistrement** :

1) « voulez-vous un casier -oui -non »

2) quel casier parmi les libres

3) scan empreinte

4) ouverture du casier

**Protocole suppression de casier** : l’utilisateur choisi avec le bouton « libérer le casier ».

« Met ton doigt sur le capteur »

« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le casier « xx » ? -oui -non »

Le casier prend l’état libéré.

**Pour retour** : avec la mollette : choisir « retour » puis appuyer.

**Admin avec clé** :

* « Mode admin » (pop-up s’il y a le temp)
* « Ouvrir un casier » « choisir quel casier » « voulez-vous ouvrir le casier « xx » - oui - non ».
* « Libérer un casier » « choisir quel casier » « voulez-vous libérer le casier « xx » - oui - non ».
* Si clé retiré retour au menu principal en annulant la méthode en cours.

14/01/2020

xx